Tiefkühltisch, unterbaufähig TKE 2-65-2T MFR
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485256045 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung (Ablauf- und Rinnenheizung), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1400
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	650

Breite (Korpus):	1400
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1080

Höhe (innen):	510 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	201 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,24
Energieverbrauch/ annum:	1184
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	151
Nettogewicht (kg):	136 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte für TKE-2, B x T x H in mm: 1400 x 700 x 40
Arbeitsplatte für TKE-2, B x T x H in mm: 1400 x 700 x 50
Auflagegestell, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen)
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Vollauszüge 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 190 / 170
elektrische Tauwasserverdunsterschale 450 Watt