Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402-G PREMIUM
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729512 

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 2 x Glastüren, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, energiesparend
- herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44)
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, Luftleitbleche
- Crio-Tech-Displaysteuerung
- 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes "Airflow"-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1441
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560 | 560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1430
Nettoinhalt (l):	1037 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	130
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1883
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
6 x Auflageschienen (2 Stk.)
6 x Füße, CNS, justierbar
6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 1402
Rollensatz (6 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 50