Schnellkühler / Schockfroster SF 15/5-CW CRIO CHILL
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729684 

- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub quer
- unterbaufähig
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Soft-Chilling, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, Hard-Chilling, Hard-Freezing, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- Standardprogramme, Auftaufunktion bis +7°C
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten
- Verdampfer, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Produktinformation gemäß DIN EN 17032, VERORDNUNG (EU) 2015/1095. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	762
Tiefe (außen):	708
Höhe (außen):	850

Tiefe bei geöffneter Tür:	1450

Breite (innen):	640
Tiefe (innen):	430
Höhe (innen):	380 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	460
Anschlusswert (Elektro):	1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,51
Energieverbrauch / Zyklus:	Schnellkühlen: 0,1024 kWh/kg / Schockfrosten: 0,5753 kWh/kg 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	85 

SERIENZUBEHÖR
1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler
2 x Füße, justierbar (für Unterbau-Installation)
2 x Transportrollen
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS
GN-Edelstahlroste 1/1 (2 Stk.), B x T x H in mm: 530 x 325 x 2
IoT-Erweiterungsmodul
Tragrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 476 x 410