COOL-LINE Getränketheke LISSABON, ohne Abdeckung
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	427400200 

- Sockel, kunden- und bedienseitig verzinkt, H x T in mm: 40 x 40
- 2 x CHR-Drehtür, Griffmulde, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- mechanische Steuerung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Mittelverdampfer 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1550
Tiefe (außen):	643
Höhe (außen):	930

Tiefe bei geöffneter Tür:	1147

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-513a
Kältemittel-Füllmenge (g):	320
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,60 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	155 

SONDERZUBEHÖR
1/2 Zoll, für Hochdruck, 1 Becken, Ausladung 200 mm, Höhe 92 mm
1/2 Zoll, für Niederdruck, 1 Becken, Ausladung 200 mm, Höhe 92 mm
COOL-SAD 1600-1 CNS, passend für Getränketheken LISSABON und BRÜSSEL
Schloss