Regenerationsofen RRT 153 E
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437051153 

- für GN 2/1 oder GN 1/1
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- ergonomische Griffmulden zum Schieben (seitlich)
- manuell einstellbare Entlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 2 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff (pro Tür), Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- versenkbarer Wassertank
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- LCD-Touch-Display, Hauptschalter, Drehknopfbedienung, Taste für Start / Stopp, Warmhaltefunktion, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Sicherheitsthermostat, Umluft-Beheizungssystem 
 
Hinweis:
Auch als Glastürmodell lieferbar.  Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1010
Tiefe (außen):	855
Höhe (außen):	1680

Breite (Korpus):	920
Tiefe (Korpus):	750
Höhe (Korpus):	1450

Tiefe bei geöffneter Tür:	1515

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	10,15 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	161
Nettogewicht (kg):	157 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, je Abteil, Einschub-Abstand in mm: 70
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150 

SONDERZUBEHÖR
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
Einhängegestell GN 2/1, für RRT, RRD und HHF 153, für 64 x Teller, Ø in mm: 280
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für RRT und RRD 153
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler, für Sous-Vide-Garen
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle zum Speichern von HACCP
einstellbare Lüfterdrehzahl