Wandkühlregal EURO PUKET 2 950-206 3750 M2
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701610 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit B in mm: 1250 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3810
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,98
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	930
Nettogewicht (kg):	810 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30
5 x Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Anti-Beschlag-Scheibe, Front, B in mm: 3750
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm/ 3750
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 3750
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Nachtrollo, automatisch, Master 3750
Nachtrollo, automatisch, Slave max. 3 x Slave 3750
Nachtrollo, manuell 3750
Panorama-Seitenwand links, für EURO PUKET 2.0
Panorama-Seitenwand rechts, für EURO PUKET 2.0
Regalboden, für 3750, T in mm: 500
Satz Bodengitter für 3750
Seitenwand, geschlossen, links, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, geschlossen, rechts, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, links, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, rechts, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0
Steuerung, Full-System Dixell, notwendiges Zubehör. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden. HACCP-Schnittstelle, für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern, freie Programmierung der Abtauzeiten
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200
Zusammenbau-Kit für EURO PUKET 2.0
Zwischenseitenwand für EURO PUKET 2.0, H in mm: 2060, Plexiglas, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar