Einbaukühlwanne BAKERY 3-E R-290
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484254211 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- zum Einhängen (Einhängerand, Standard), optional unterbaufähig (ohne Einbaurahmen, Sonderbau)
- tiefgezogene Innenwanne, Stapelgrenze bis 60 mm
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Das Gerät ist nur in Verbindung mit einem mindestens 150 mm hohen 3-seitigem bauseitigem Glasaufbau funktionsfähig.  Auch mit Einlegeböden aus Edelstahl oder anderen Dekoreinlagen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1285
Tiefe (außen):	760
Höhe (außen):	470

Breite (innen):	1215
Tiefe (innen):	610
Höhe (innen):	40 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,73
Energieverbrauch/ annum:	1726
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	130
Nettogewicht (kg):	105 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeblech 600 x 400 mm
Einlegeblech 600 x 400 mm, gerade
Kondensatorschutz
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
Untergestell SLIDE-IN KW O, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt