MORETTI Gas-Pizzaofen serieP P110G 2-A
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493400218100 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 °C)
- Ofenklappe, nach unten abklappbar, Wärmeschutzglas, Sicherheits-Türöffnungssystem (heavy duty)
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Doppel-Halogenlampe, geschützt angeordnet
- Thermoelement, in der Frontblende
- elektronische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Licht
- Beheizung durch Rampenbrenner, Flammenwächter 
 
Hinweis:
Lieferung inkl. Abdeckhaube und Abgaskamin. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1470
Tiefe (außen):	1450
Höhe (außen):	1130

Breite (innen):	1100
Tiefe (innen):	740 | 180
Höhe (innen):	180 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	43,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Türrahmen, Gerätegehäuse und Luftleitkanäle: Edelstahl (teils aluminisiert), einbrennlackiert, schwarz, Stahlblech-Seitenblenden 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	485
Nettogewicht (kg):	425 

SONDERZUBEHÖR
Backblechträgschiene (2 Stk.), für serieP P110G A und serieP P110G 2-A
Gärschrank, für serieP P110G A und serieP P110G 2-A, mit 6 Paar Backblechtragschienen (max. 10 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1470 x 1020 x 800, Anschluss: 1,5 kW / 230 V / 1 N / 50 Hz
Untergestell S/80, für serieP P110G A und serieP P110G 2-A, für max. 10 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen<br />(max. 10 Paar möglich), mit Rädern, B x T x H in mm: 1470 x 1020 x 800
Untergestell S/95, für serieP P110G A und serieP P110G 2-A, für max. 12 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen<br />(max. 12 Paar möglich), mit Rädern, B x T x H in mm: 1470 x 1020 x 950