Speiseeisvitrine SUPERCAPRI 2.0 VG 117-1187
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4537073101211003 

- für Eisschalen bis Höhe in mm: 150 geeignet
- Schiebescheiben (bedienseitig), Doppelglas-Kippscheibe (kundenseitig), beheizt, beheizte Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (unter dem Deckenglas)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal 
 
Hinweis:
Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1187
Tiefe (außen):	1110
Höhe (außen):	1175

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	685
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	23,50
Energieverbrauch/ annum:	7781
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holz, lackiert, Farbton: grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	375 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schiebescheibe, beidseitig 

SONDERZUBEHÖR
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle mit Dusche, und Wasseranschluss
Portionierspüle, mit Wasseranschluss
Rollenkit Modell 120
Waffelhalter mit Topping-Behälter