Flockeneisbereiter SP 1205 L
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41321200001 

- zur Flocken- / Brucheis-Produktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1065
Tiefe (außen):	698
Höhe (außen):	850

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	2400
Anschlusswert (Elektro):	3,60 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	88,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	198
Nettogewicht (kg):	179 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 300 (406 kg), inkl. Abdeckungskit CBT48FMCD