COOL-LINE Kühltisch KT 2260 2T 4Z
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711102M03-K-N-C 

- für GN 1/1
- sockelfähig
- Frontbelüftung
- 2 x Tür (bedienseitig), selbstschließend, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 4 x Schublade, Tragfähigkeit in kg: 20, Nutzhöhe in mm: 215, max. Behälter-Höhe in mm: 200
- abgerundete Ecken, separat gekühlt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer eingeschäumter Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2260
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	2260
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	690

Tiefe bei geöffneter Tür:	1095

Breite (innen):	1740
Tiefe (innen):	575
Höhe (innen):	570 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	550
Nettoinhalt (l):	328 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,39 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,48
Energieverbrauch/ annum:	905
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	233
Nettogewicht (kg):	193 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30, Abstand in mm: 72
1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530
6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS