Fasskühlschrank FKU 180 F1 / W
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	40518002 

- für Fasskühlung KEG-DIN oder KEG-Euro
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Unterbauhöhe in mm: 820
- Arbeitsplatte, abnehmbar
- 1 x Volltür, Bügelgriff, Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- mechanische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige (außen)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	850

Höhe (Korpus):	820

Tiefe bei geöffneter Tür:	1153

Breite (innen):	513
Tiefe (innen):	433
Höhe (innen):	702 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	175
Nettoinhalt (l):	160 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,70
Energieverbrauch/ annum:	204
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	31 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenplatte, Edelstahl
2 x Füße, vorn
Schloss 

SONDERZUBEHÖR
Dekorrahmen, Aluminium, naturfarben
Dekorrahmen, weiß
Edelstahl-Bodenplatte
Fass-Rammschutz
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430