Wandkühlregal MERCURY CNS 100 H 1424 M1
Datenstand: 21.06.2024 - 17:24 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	418622005 

- kanalisierbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	956
Tiefe (außen):	622
Höhe (außen):	1406

Breite (innen):	900 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	134 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,06
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	140 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
1 x Regalboden, T in mm: 200
1 x Regalboden, T in mm: 300
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung MERCURY 100, in Standard-RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler
Innenlackierung MERCURY 100, SONDER-RAL-Farbton
Innenlackierung MERCURY 100, in Standard-RAL-Farbton
Jalousie für MERCURY 100, abschließbar, CNS
Jalousie für MERCURY 100, abschließbar, hellgrau
Jalousie für MERCURY 100, abschließbar, weiß
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485