Gasherd GH7 / 4FLUO
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372178 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen (Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich)
- Kochstellen-Abstellgitter, geschirrspülgeeignet
- Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen, 4-Takt-Schalter je Heizzone 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	736
Höhe (außen):	907

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	22,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	50 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
Umschaltdüse zwischen Erd- und Flüssiggas 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 700
Gas-Druckregler
Grillplatte für 1 Brenner, gerillt
Grillplatte für 1 Brenner, glatt
Heizelement für Unterbauten, 0,65 kW Elektro-Anschluss, B x T x H in mm: 360 x 610 x 60
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, für Herde der Serie EVO 700
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 2-flammig, 50 mbar
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 4-flammig, 50 mbar
Zentralsteg, für offene Unterbauten mit B in mm: 800 (1x) und 1200 (2x)