Gas-Kochkessel GRK9 / 250L-I-S
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392105 

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- indirekt beheizt Rechteckkessel
- Erdgas-Düsen
- automatische Wassernachfüllung über Magnetventil, Anzeigeleuchte für die Wassernachfüllung über Magnetventil, Druckschalterregelung zur Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, integrierter Kalt- und Warmwasserzulauf über Magnetventil
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt, säurebeständig
- Entleerung über Edelstahlauslaufhahn mit wärmegeschütztem Griff, Manometer mit Sicherheitsventil für optimalen Betriebsdruck, Druckschalterregelung zur Überwachung des Energieverbrauchs
- CNS-Brenner, Zündsicherung je Brenner, geschützte Zündflamme, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1200
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	267
Nettoinhalt (l):	240 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	35,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	256
Nettogewicht (kg):	222 

SONDERZUBEHÖR
Gas-Druckregler
Korrosions-Additiv, für indirekt beheizte 100 l- und 150 l-Kochkessel
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150