Wasserenthärtungsanlage soft duomatik evoline mit Bypass
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4952064B 

- für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
- Doppelanlage, bis 50 °C, 10° d (KH): 2 x 850 l
- vollautomatische Steuerung
- Steuerkopf, Zeit- / Mengensteuerung, Regenerierungs-Austauschsystem
- direkter Anschluss an Trinkwasser-Versorgung
- Reduzierung des Salzgehaltes (Enthärtung) durch den Austausch von Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen, Wasserenthärtung über regeneriertes Enthärtergranulat (Kationenharz) 
 
Hinweis:
Ab einer Wasserhärte von 5° dH (KH) wird von Geräteherstellern der Einsatz einer Enthärtungsanlage empfohlen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	390
Tiefe (außen):	470
Höhe (außen):	463

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	20
Nettogewicht (kg):	14 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1 m
Anschlussschlauch 1,5 m
Anschlussschlauch 2 m
Anschlussschlauch 2,5 m
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Salztabletten 25kg- Sack
Thermo- Mischventil, für Temperaturerhöhung des Wasserzulaufs der Spülmaschine, 2 x Zulauf, 1 x Ablauf