Einbauwärmevitrine BASIC E-78-45 - Drop in
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484522311 

- für GN 2/1
- Einbaugerät
- zum Einlassen von oben in bauseitige Verkleidung (ohne bedienseitiges Schneidbrett und Spiegel)
- Frontscheibe, einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine, kundenseitig verspiegelt
- Glasdeckel, nach oben aufklappbar
- Drehtüren (bedienseitig), abnehmbar
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K
- hochklappbare Heizplatte
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten
- bedienseitig Wassernachfüllbehälter 
 
Hinweis:
Auch mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage lieferbar. Unterbauten auf Anfrage erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	785
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	757

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150
Nettogewicht (kg):	99 

SERIENZUBEHÖR
1 x Wassernachfüllbehälter