Crushed-Ice-Wanne Crush 5-1
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253495 

- Einbaugerät
- stabiler Einhängerand, Einbaurahmen (abnehmbar)
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, Tauwasserentsorgung über tiefgezogenen Bodenablauf mit Siebblech, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich! Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden auf Anfrage erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1692
Tiefe (außen):	596
Höhe (außen):	260

Höhe (Korpus):	255

Breite (innen):	1605
Tiefe (innen):	508
Höhe (innen):	210 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	171 

EIGENSCHAFTEN
Kühlungsart:	ungekühlt 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	92
Nettogewicht (kg):	77 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einlegeboden 1/1 pro 1/1-Einheit, B x T x H in mm: 305 x 498 x 25 

SONDERZUBEHÖR
Absperrventil für Bodenablauf