Einfahrkühlschrank EKU 751-G CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729550 

- für GN 2/1-Hordengestellwagen mit innen drehenden Rollen (Abmessungen beachten)
- 1 x Glastür, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Schalter für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	816
Höhe (außen):	2101

Tiefe bei geöffneter Tür:	1494

Breite (innen):	614
Tiefe (innen):	685
Höhe (innen):	1714 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	750 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,19 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	55 - 70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	175
Nettogewicht (kg):	150 

SONDERZUBEHÖR
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1 und GN 1/1, mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641, Einschubabstand 73 mm