Einbaukühlvitrine CAKE 80-69-Z
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357445 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Isolierglasaufbau, rund, 5-seitig, H in mm: 690
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas, ohne Bodenschiene
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	795
Höhe (außen):	945

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,32
Energieverbrauch/ annum:	1577
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	117
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig: 450)
1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 450 (bei Glasaufbau eckig: 450)
1 x Tortenauszug, zur Aufnahme von 1,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 685 x 610 

SONDERZUBEHÖR
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Schiebegläser selbstschließend
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200