Einbauwärmevitrine Flat Comfort S-78-45 PRO
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535485 

- für GN 1/1-40
- Einbaugerät
- Frontscheibe, EasyChange-Funktion (kundenseitig)
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Spionspiegel
- Beleuchtung, hitzebeständig
- Heizplatte (am Boden), Wärmebrücke (Stützwärme), Windblech
- Bestückung der Wanne mit Schwarzglasauslage: maximal GN 1/1-40, Standard-Wannen-Nutztiefe bis GN 100 mm, mit optionalem Einhängerahmen bis GN 150 mm möglich
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung
- Luftbefeuchtung durch Dampfgenerator 
 
Hinweis:
Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. GN-Einhängerahmen mit Lochung, T in mm: max 100 (Sonderzubehör) erhältlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	785
Tiefe (außen):	918
Höhe (außen):	1305

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schneidbrett, integrierter Klappspiegel 

SONDERZUBEHÖR
Festwasseranschluss, für die Serien BASIC PLUS / COMFORT
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325
Rollen (anstelle von Stellfüßen), davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, H in mm: 105, für die Serien BASIC PLUS / COMFORT,<br />nur ab Werk montierbar
Trennsteg, für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung