Panorama-Kühlvitrine LUXOR SCHWARZ
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	458100120 

- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Lichtleisten, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder 6000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, Näherungssensor
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Auch als Versionen für Tiefkühlung oder Pralinen / Schokolade lieferbar. Die Vitrine ist für eine Aufstellung bis zu 800 Meter Höhe ausgelegt, bei Aufstellung in über 800 Meter Höhe ist ein Sonderbau erforderlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	805
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1845

Breite (Korpus):	805
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	1800

Tiefe bei geöffneter Tür:	1440

Höhe mit Rollen:	1840

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	457 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2116
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Anti-Fingerabdruckbeschichtung im unteren Bereich 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	247
Nettogewicht (kg):	222 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar
5 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, bis zu 12 kg belastbar (auf Anfrage Sonderversion mit bis zu 25 kg Belastbarkeit erhältlich)