Druckgarer CVE 031 E
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437020031 

- für GN 1/1 oder GN 1/1-100
- herausziehbare Blech-Führungsschienen
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Startzeiteinstellung, automatische Funktionen (programmierbare Boilerreinigung, System zum Schließen / Öffnen der Tür, Druckabbausystem im Garraum), akustisches Signal am Ende des Zyklus
- vorprogrammierte Rezepte
- Ablauf (im Garraum) 
- Verdampfer, Dampferzeuger, Druck: 1,2 bar 
 
Hinweis:
Wenn die Wasserhärte 3° dH übersteigt, empfehlen wir dringend die Nutzung eines Wasserenthärters.  Der Wasserdruck für den Zulauf muss zwischen 150 und 500 kPa betragen. Je nach bauseitigen Verhältnissen wird eventuell ein Druckminderer benötigt. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	730
Tiefe (außen):	880
Höhe (außen):	840

Breite (Korpus):	730
Tiefe (Korpus):	735
Höhe (Korpus):	755

Tiefe bei geöffneter Tür:	1299

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	15,5 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	118
Nettogewicht (kg):	106 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kerntemperaturfühler
4 x Stellfüße