Pizza-Belegstation APKTM 3T
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711115002-0-N-0 

- für EN 600 x 400 mm
- Belegstation in Arbeitsplatte integriert und separart gekühlt
- 3 x Volltür, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Thermostat, programmierbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer im Leerraum hinter den Türpfosten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2020
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1080

Tiefe bei geöffneter Tür:	1293

Breite (innen):	1500
Tiefe (innen):	630
Höhe (innen):	570 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	490 + 90
Nettoinhalt (l):	375 + 58 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,98 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Aufsatz: 0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Unterbau: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	82 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	209 

SERIENZUBEHÖR
3 x Auflageschienen (2 Stk.), B x T x H in mm: 11 x 580 x 30, Abstand in mm: 72 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (2 Stk.), für Serie APKTM, B x T x H in mm: 11 x 580 x 30
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70
EN-Tragrost 600 x 400 mm, grau rilsaniert
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS