Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 2500 M1
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701624-ST 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 
 
Hinweis:
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2560
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,95 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	295
Nettogewicht (kg):	275 

SONDERZUBEHÖR
Anti-Beschlag-Scheibe, Front, B in mm: 2500
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm/ 2500
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 2500
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Nachtrollo, automatisch, Master 2500
Nachtrollo, automatisch, Slave max. 3 x Slave 2500
Nachtrollo, manuell 2500
Panorama-Seitenwand links, für EURO PUKET 2.0
Panorama-Seitenwand rechts, für EURO PUKET 2.0
Regalboden, für 2500, T in mm: 500
Satz Bodengitter für 2500
Steuerung, Full-System Dixell, notwendiges Zubehör. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden. HACCP-Schnittstelle, für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern, freie Programmierung der Abtauzeiten
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200
Zusammenbau-Kit für EURO PUKET 2.0
Zwischenseitenwand für EURO PUKET 2.0, H in mm: 2060, Plexiglas, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar