Unterbaukühltisch UBE 4-51-4T MFR
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485230064 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 4 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 oder 2 x 1/2 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2010
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	510

Breite (Korpus):	2010
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	510

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	420
Nettoinhalt (l):	251 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,76
Energieverbrauch/ annum:	1007
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509, Sichtseiten matt geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	232
Nettogewicht (kg):	209 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
2 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 4 Abteilen, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 40
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 4 Abteilen, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 50
Auflagegestell, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Vollauszug 1 x 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 380 mm, CNS, zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1, Tragkraft 45 kg
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe (140 / 170 mm,) CNS, zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1, Tragkraft 45 kg