Tiefkühltruhe NOVA 61
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4124426613 

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, Aluminiumrahmen, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss
- mechanische Steuerung
- mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. Sie möchten mit der Serie NOVA Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante "SPEISEEIS" an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1804
Tiefe (außen):	694
Höhe (außen):	867

Breite (Korpus):	1800
Tiefe (Korpus):	690
Höhe (Korpus):	798

Breite (innen):	1646 | 1446
Tiefe (innen):	536
Höhe (innen):	688 | 438 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	602
Nettoinhalt (l):	489 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	112
Anschlusswert (Elektro):	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,58
Energieverbrauch/ annum:	943
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, lose beigelegt 

SONDERZUBEHÖR
Glasaufbau für NOVA 61 Speiseeis
Korb für NOVA und CUBE COMBI 22 bis 61, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235
Steckschloss
Trenngitter für Korb