Schnellkühler / Schockfroster N150T1 Industry ohne Aggregat (CO2)
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4493001504 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1/1 oder 2/1
- Paneelbausweise mit isoliertem Boden, Isolierung in mm: 80
- 2 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 1 x Volltür, CNS, Schließsystem mit hydraulischer Dämpfung, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, elektronisches Expansions-Ventil, AIR PLUS-System, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Drehzahlregelung der Lüfter, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing
- Standardprogramme, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Abtauprogramm, zeit- oder kerntemperaturabhängige Programmsteuerung
- manuelle Abtauung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung 
 
Hinweis:
Zum Anschluss an ein externes Kälteaggregat mit Kältemittel R-744. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen sowie Kombidämpfer-Hordenwagen. Vorgegebenen Mindestabstand bei der Positionierung des Gerätes und des externen Aggregats beachten (siehe Maßzeichnung). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1680
Tiefe (außen):	1682
Höhe (außen):	2390

Breite (innen):	1098
Tiefe (innen):	820
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-744 vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	3,00 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	700
Nettogewicht (kg):	600 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kerntemperaturfühler
Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Schnittstelle für HACCP-Daten 

SONDERZUBEHÖR
Fernwartung Cloudbasiert
Geräuschdämmung Aggregat Industry M
HACCP-Software
Innenbeleuchtung
Lufthygienesystem  1
Modbus
Rammschutz Türaußenseite Industry
Rammschutz Türinnenseite Industry
Rampe für 1 Tür
Signallampe/Signalton
Türstopper  95°
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden