Kombinationsvitrine KGW GR-160-53-E R-290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535401 

- für GN 1/1-150
- abnehmbare Panoramascheibe (kundenseitig), H in mm: 530, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Flügeltür, Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Beleuchtung (waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Sicherheitsglaszwischenbord, höhen- und neigungsverstellbar, Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter
- Abtauregelung
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten 
 
Hinweis:
Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1205

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	1,15 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	20,28 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	148