Regenerationsofen RRS 122 C
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437053122 

- für GN 2/1
- zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken
- Entlüftung (über Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung
- Hauptschalter, Drehknopfbedienung, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, Temperaturregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	945
Tiefe (außen):	885
Höhe (außen):	1100

Breite (Korpus):	945
Tiefe (Korpus):	840
Höhe (Korpus):	1055

Tiefe bei geöffneter Tür:	1645

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	15,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 2/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Untergestell, für RRS 102 / 122, B x T x H in mm: 950 x 780 x 840, bis zu 15 kg belastbar