Hustenschutz mit Wärmebrücke WB HS E-4/1-40
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535018 

- zur ausschließlichen Verwendung mit Geräten der Serie HP GN
- ESG-Scheibe, gerade
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte
- LED-Beleuchtung, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1550
Tiefe (außen):	620
Höhe (außen):	400

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	140