Einbaukühlvitrine Green OE-112-55-Z RG Rollo
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358266 

- für GN 1/1-150
- Version RG: CNS-Rückwand geschlossen, für Wandaufstellung
- Panorama-Isolierglasaufbau, eckig, H in mm: 545, kundenseitig offen, Nachtrollo, aus alubedampftem Gewebe, Sicherheitsglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	915

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt (ohne Maschine)
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,46
Energieverbrauch/ annum:	2723
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	280 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt