Unterbaukühltisch KTE 1-70-1T MFR
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485210034 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 1 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach rechts, Drahtgewebefilter zur Reinigung entnehmbar
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	770
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	770
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	112
Nettoinhalt (l):	98 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,77
Energieverbrauch/ annum:	648
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	89
Nettogewicht (kg):	80 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 1 Abteil, B x T x H in mm: 770 x 700 x 40
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 1 Abteil, B x T x H in mm: 770 x 700 x 50
Auflagegestell, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen)
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Vollauszug 1 x 1/3 + 1 x 2/3, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 125 / 375, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 240 / 265, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg
Vollauszug 3 x 1/3 GN 1/1, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 125 / 155 / 155, CNS, zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1, Tragkraft 45 kg