Einbaukühlwanne EBS 1-1-E R-290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253301 

- für GN 1/1-150
- stabiler Einhängerand, Einbaurahmen (abnehmbar)
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Verdampfer, seitliche Kontaktberohrung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	392
Tiefe (außen):	596
Höhe (außen):	540

Breite (innen):	302
Tiefe (innen):	508
Höhe (innen):	210 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	32 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,61
Energieverbrauch/ annum:	952,65 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	52
Nettogewicht (kg):	43 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar, für EBS 1-1-E, B x T x H in mm: 302 x 500 x 27
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt