Wandkühlregal Brillant KR-80-E R290
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358080 

- eckiger Aufbau, Rückwand aus gelochtem Edelstahl-Spiegelblech, Abluftkanal (an der Rückwand), kundenseitig offen, Nachtrollo, aus alubedampftem Gewebe, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	2184

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,8 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	16,50
Energieverbrauch/ annum:	6023
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
3 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 316 

SONDERZUBEHÖR
Bröseltasse, pro Stück
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Schneidbrett CNS, pro lfm.
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162