Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41879010100CNS 

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	960
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	1950

Breite (innen):	896 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	444 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,39
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	188
Nettogewicht (kg):	179 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, CNS
1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
4 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Dosenrutsche für ALASKA 100 (1x), 180 (2x) und 300 (3x), 12 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA, Tiefe in mm: 800, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 100, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für ALASKA 100, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA, T in mm: 800, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für steckerfertige ALASKA- und ALASKA SLIM-Modelle, bei ALASKA 071 und SLIM 071 bereits serienmäßig enthalten
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis