Warmhalteschubladen HSW 013 E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437030013 

- für GN 1/1-150, Einschub quer
- zum Warmhalten von Speisen
- stapelbar
- Entlüftung (an der Vorderseite)
- 3 x GN-Schublade 1/1, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Auch mit schwarzen (RAL 9005) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 50 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	660
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	730

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	77
Nettogewicht (kg):	67 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil
4 x Saugnapffüße 

SONDERZUBEHÖR
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSW und CSD 011 / 012 / 013
Rahmen für Einbauversion, für Serien HSW und CSD
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremsen), für HSW und CSD 011 / 012 / 013
seitliche Griffe zum Transportieren, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 und 313