Hustenschutz mit Wärmebrücke WB HS-4/1-45 D
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535023 

- zur Montage über Wärmegeräten wie z.B. Bain-Maries oder Wärmeplatten
- ESG-Scheibe, beidseitig begogen
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte
- LED-Beleuchtung, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1510
Tiefe (außen):	668
Höhe (außen):	450

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	72
Nettogewicht (kg):	58