Weintemperierschrank WKS 134-Z
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485384067 

- niedrigerer Temperaturbereich für Sekt und Champagner, optional
- Thermoglas-Seitenteile
- 2 x Drehtür (bedienseitig), Thermoglas, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), ohne störende Wärmeentwicklung, mittels Fernbedienung dimmbar
- CNS-Rückwand, geschlossen und verspiegelt
- elektronische Steuerung
- Drehzahlregelung der Lüfter, Licht-/Hauptschalter
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch als "Side by Side"-Einheit planbar. Lieferung ohne Innenausstattung / Regale.  Je Abteil mit vorinstalliertem Expansionsventil R-134a, Anschlussleitungen in das Installationsfach geführt. RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Rostoptik ist nur gegen Aufpreis auf Anfrage möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1340
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	2210

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210 

SONDERZUBEHÖR
Auflagesystem HZ1 für WKS, liegend, je Ebene bis zu 9 Flaschen (Platzbedarf: 8 Rasterpunkte), ausziehbar
Auflagesystem HZ1 für WKS, liegend, je Ebene bis zu 9 Flaschen (Platzbedarf: 8 Rasterpunkte), feststehend
Auflagesystem HZ2 für WKS, schräg stehend, je Ebene bis zu 12 Flaschen (Platzbedarf: 16 Rasterpunkte), ausziehbar
Auflagesystem HZ2 für WKS, schräg stehend, je Ebene bis zu 12 Flaschen (Platzbedarf: 16 Rasterpunkte), feststehend
Auflagesystem MAXI für WKS, schräg liegend, je Ebene bis zu 13 Flaschen (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), für große Flaschen (1 l), ausziehbar
Auflagesystem MAXI für WKS, schräg liegend, je Ebene bis zu 13 Flaschen (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), für große Flaschen (1 l), feststehend
Auflagesystem PICCOLO für WKS, schräg liegend, je Ebene bis zu 13 Flaschen (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), für große Piccolo Flaschen (0,25 l), ausziehbar
Auflagesystem PICCOLO für WKS, schräg liegend, je Ebene bis zu 13 Flaschen (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), für große Piccolo Flaschen (0,25 l), feststehend
Auflagesystem WKS, liegend in Flaschenausschnitten (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), CNS, ausziehbar
Auflagesystem WKS, liegend in Flaschenausschnitten (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), CNS, feststehend
Auflagesystem WKS, liegend in Flaschenausschnitten (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), pulverbeschichtet, ausziehbar
Auflagesystem WKS, liegend in Flaschenausschnitten (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), pulverbeschichtet, feststehend
Auflagesystem WKS, liegend, je Ebene bis zu 3 Flaschen (Platzbedarf: 8 Rasterpunkte), für Magnum Flaschen, CNS, ausziehbar
Auflagesystem WKS, liegend, je Ebene bis zu 3 Flaschen (Platzbedarf: 8 Rasterpunkte), für Magnum Flaschen, pulverbeschichtet, ausziehbar
Auflagesystem WKS, schräg liegend, je Ebene bis zu 13 Flaschen (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), für Halbfalschen (0,375 l) oder Rieslingflaschen (0,75 l), ausziehbar
Auflagesystem WKS, schräg liegend, je Ebene bis zu 13 Flaschen (Platzbedarf: 6 Rasterpunkte), für Halbfalschen (0,375 l) oder Rieslingflaschen (0,75 l), feststehend
Auflagesystem WKS, stehend (Platzbedarf: 8 Rasterpunkte), CNS, feststehend
Auflagesystem WKS, stehend (Platzbedarf: 8 Rasterpunkte), pulverbeschichtet, feststehend
Auflagesystem WKS, stehend, (Platzbedarf: 16 Rasterpunkte), für Piccolo Flaschen, H in mm: 280