Minibar TM 33-G
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	43560033 

- zum Einsatz in Hotel- und Gastgewerbe
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmittel
- unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- 5 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserschale
- Rückwandverdampfer 
 
Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	402
Tiefe (außen):	432
Höhe (außen):	500

Breite (innen):	312
Tiefe (innen):	225
Höhe (innen):	395 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	29
Nettoinhalt (l):	26 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Absorberkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Ammoniak
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,79
Energieverbrauch/ annum:	288
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, beschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	34,5
Nettogewicht (kg):	21 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrost, grau rilsaniert, verstellbar
4 x Füße, justierbar