Bain-Marie TR-RED 3/1 SERVICE
Datenstand: 21.06.2024 - 17:24 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434724801 

- für GN 1/1-200
- Frontscheibe (kundenseitig)
- feststehender Glas-Hustenschutz, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
- dicht verschweißte Innenwanne, abgerundete Kanten, Diagonalkantung für Wasserablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Wasserpegelkontrolle mit Warnleuchte, automatische Betriebsunterbrechung bei Wassermangel
- manuelle Befüllung, Wasserabfluss durch Überlaufschlauch 
 
Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1169
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1288

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	30 bis 99 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Außenverkleidung und Unterbau: strukturiertes Holzdekor, laminiert, strukturiert, Farbton: WENGE 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	126
Nettogewicht (kg):	113 

SERIENZUBEHÖR
4 x Rollen 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet,<br />Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 3/1 Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl
zusätzliche Seitenverglasung, rechts / links, nur für SERVICE-Modelle