Einbaukühlwanne UKW SB 3-1-Z mit HS-3-1-45 D
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358156 

- für GN 1/1-150
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Einbaugerät
- unterbaufähig, zum Einhängen (Einhängerand)
- feststehender Glas-Hustenschutz
- tiefgezogene Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Maschinenfach untergebaut, Luftleitbleche kipp- / aushängbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Innenwanne herausnehmbar, für die Verwendung von GN-Schalen oder -Blechen sowie Flaschen oder Crusheis. Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1095
Tiefe (außen):	705
Höhe (außen):	840

Breite (Korpus):	1049
Tiefe (Korpus):	596

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	94 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,02 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,7
Energieverbrauch/ annum:	1?352,10
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
3 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar