Elektro-Kochkessel EK9 / 60L-I-P-S
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392233 

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Edelstahl-Auslaufhahn mit wärmegeschütztem Griff
- Sicherheitsthermostat, Druckschalterregelung zur Energieüberwachung, Manometer mit Sicherheitsventil, Pressotat
- Kalt- / Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte, Druckschalterregelung zur Wasserverbrauchüberwachung
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	60
Nettoinhalt (l):	60 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	140
Nettogewicht (kg):	115 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
Automatisches Druckausgleichsventil, für 100 l- und 150 l-Kochkessel,<br />erspart das tägliche Überprüfen des Drucks im Heizsystem
Einteiliger Nudeleinsatz, für 60 l-Kochkessel, Ø x H in mm: 385 x 355
Korrosions-Additiv, für indirekt beheizte 100 l- und 150 l-Kochkessel
geteilter Einsatz, gelocht, für 145 l-Kochkessel