Hustenschutz HS 5/1-40
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484311003 

- für GN 1/1
- ESG-Scheibe, gerade
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte, Stärke in mm: 70
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke), ohne Lichtschalter, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in der Tiefe wahlweise fixierbar 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1900
Tiefe (außen):	430
Höhe (außen):	400

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	75