Kontaktkühlplatte KP-EN 2
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356551 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- 4 x Befestigungslasche
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- elektronische Steuerung
- Maschinenfach unten 
 
Hinweis:
Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	875
Tiefe (außen):	675
Höhe (außen):	392

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,45 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	46
Nettogewicht (kg):	36