Speiseeisvitrine DLT 80 VG TB/TN
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531210015 

- durch duale Temperaturfunktion (Tiefkühlung / Kühlung) einsetzbar für Speiseeis/Speiseeis, Speiseeis/Kuchen, Kuchen/Kuchen
- beheizte Doppelglas-Seitenteile
- Glasklappe (kundenseitig), beheizt
- LED-Innenbeleuchtung, 3000 K
- Doppelreihen-Auslage für Eisschalen bis H in mm: 150
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
- Nachtmodus: unterbricht die automatische Abtauung
- automatische Abtauung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Patentierte Querstrom-Luftführung, ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche. Deaktivierte Abtauung durch Nachtverschluss-System mit isolierten Paneelen. Wir empfehlen einen Speiseeislagerschrank. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	819
Höhe (außen):	1170

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	180
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	18,20
Energieverbrauch/ annum:	5621
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	linkes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	rechtes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	201
Nettogewicht (kg):	150 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtabdeckung
1 x Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig
2 x Rollen
2 x Rollen, mit Bremse
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Anbauportionierspüle, CNS,  für DELTA, KELLY GELATO, DLT 80
Kit Kuchenauslage 120, für Vitrinen mit  PLUS2-System, und DELTA, KELLY GELATO, DLT 80
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43