Schnellkühler / Schockfroster POWER-LINE P20T POWER zerlegt mit externem Aggregat Indoor
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4492002013 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1/1 oder 2/1
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Anlieferung in zwei Teilen, Paneelbausweise mit isoliertem Boden
- 4 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, nach DIN EN 60529, automatische Lüftergeschwindigkeit, je nach Betriebsart, Lüfterstopp nach Türöffnung, Lüftergeschwindigkeit elektronisch von 10 bis 100% regelbar, Highend-Diffusor ZAPlus mit Spezialkanälen zur Führung des Luftstroms in den Verdampfer, Air Plus Balance-System für Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ergonomischer Griff, Türanschlag rechts, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (4,3"), Touch-Screen, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, AIR PLUS-System, elektronisches Expansions-Ventil, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
- 72 Zyklen, anpassbar, kapazitive Technologie, Diagnosesystem: Diagnoseanzeige der wichtigsten Parameter Luftgeschwindigkeit, Energieverbrauch, Ventilfunktion, Verflüssigungsdruck
- manuelle Abtauung
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung, XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug 
 
Hinweis:
Externes Aggregat zur Innennaufstellung im Lieferumfang enthalten. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	1650
Höhe (außen):	2750

Tiefe bei geöffneter Tür:	2530

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	900
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	5500
Anschlusswert (Elektro):	5,50 kW | 400 V | 3 ph + N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	650 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Schnittstelle für HACCP-Daten
1 x Kerntemperaturfühler
externes Aggregat zur Innenaufstellung 

SONDERZUBEHÖR
Fernwartung Cloudbasiert
HACCP-Software
Innenbeleuchtung
LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, für Serie POWER-LINE
Lufthygienesystem  1
Rammschutz Türaußenseite Power
Rammschutz Türinnenseite Power
Rampe für 1 Tür
Signallampe/Signalton
Türstopper  95°
Zusatzfunktionen Thermik: Auftauen, Gären und Warmhalten bis +75 °C, für Serie POWER-LINE
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden