Einbaukühlvitrine Vario Food Counter Cool 112-Z UB
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358116 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- Glasaufbau, eckig, H in mm: 450, EasyChange-Funktion
- 1 x GN-Schublade 1/1 mit Vollauszug
- Innenbeleuchtung (an der Decke)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Maschinenfach untergebaut
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar, abspülbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1120
Tiefe (außen):	773
Höhe (außen):	1265

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,42
Energieverbrauch/ annum:	881,48
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Bröseltasse, pro Stück
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Schneidbrett CNS, pro lfm.
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
Trennsteg, für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung