COOL-LINE Schanktischabdeckung COOL-SAD 1600-1 CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	496160000CB 

- passend für Getränketheken LISSABON und BRÜSSEL
- Spülenunterbau für 1 Becken, links oder rechts angeordnet
- mit Ab- / Überlauf-Standrohrventil, tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40 

SONDERZUBEHÖR
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch
Standrohr Edelstahl, 1 1/2", H in mm: 250
Standrohr Edelstahl, 1 1/4", H in mm: 250