Einbaukühlvitrine Gastro GR-112-53-Z KL
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357806 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, rund, H in mm: 530, Sicherheitsglas-Seitenteile
- 6 x Acrylglas-Entnahmeklappe, kundenseitig, selbstschließend
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	904

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,76
Energieverbrauch/ annum:	1372
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	135
Nettogewicht (kg):	115 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l